{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Modulo di conversione","Condizioni di calcolo"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Modulo di conversione","index":0,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,1,17,1],[19,1,20,1],[23,1,24,1],[25,1,25,3],[1,1,1,5],[0,1,0,5],[3,1,4,1],[10,1,11,1],[12,1,13,1]]}
[]
[null,"Il presente modulo consente di calcolare, per singolo vettore energetico, i consumi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) del soggetto nominante per verificare l'eventuale superamento delle soglie di legge che obbligano il soggetto alla nomina (per l'industria 10.000 tep, per gli altri settori 1.000 tep). Le celle in giallo consentono di inserire le quantità di fonti o vettori impiegate, la cui conversione in tep appare nella quarta colonna. \nNel foglio \"condizioni di calcolo\" è possibile visionare i coefficienti di conversione adottati da FIRE in base a quanto previsto al punto 13 della nota esplicativa della circolare MiSE del 18 dicembre 2014.\nSi ricorda che la nomina dell'energy manager si effettua esclusivamente accedendo al portale NEMO: https://nemo.fire-italia.org.  "]
[null,"Fonte o vettore energetico","Quantità da convertire","Unità","Fattore di conversione in tep","Quantità convertita in tep"]
[null,"Gasolio",null,"t","1,02",{"$f":"C4*E4","v":0}]
[null,null,null," litri",8.5999999999999998E-4,{"$f":"C5*E5","v":0}]
[null,"Olio combustibile",null,"t","0,98",0]
[null,"Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido",null,"t","1,10",0]
[null,"Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato liquido",null,"litri",6.1600000000000001E-4,0]
[null,"Gas di petrolio liquefatti (GPL) stato gassoso",null," Sm³",2.5300000000000001E-3,0]
[null,"Gas di petrolio liquefatti (GPL stato gassoso",null," Nm³",2.6700000000000001E-3,0]
[null,"Benzine autotrazione",null,"t","1,02",0,null,null,null," "]
[null,null,null,"litri",7.6499999999999995E-4,0]
[null,"Oli vegetali",null,"t","0,88",0]
[null,null,null,"litri",7.9000000000000001E-4,0]
[null,"Pellet",null,"t","0,40",0]
[null,"Legna macinata fresca (cippato)",null,"t","0,20",0]
[null,"Gas naturale",null," Sm³",8.3600000000000005E-4,0]
[null,null,null,"Nm³",8.8199999999999997E-4,0]
[null,"Gas Naturale Liquefatto (GNL)",null,"t","1,08",0]
[null,"Biogas",null," Sm³",5.1999999999999995E-4,0]
[null,null,null," Nm³",5.5000000000000003E-4,0]
[null,"Elettricità approvvigionata dalla rete elettrica",null,"MWh",0.187,0]
[null,"Elettricità prodotta in loco da idraulico, eolico e fotovoltaico",null,"MWh",0.187,0]
[null,"Calore consumato da fluido termovettore acquistato",null,"MWh",0.10299999999999999,0]
[null,null,null,"GJ","0,029",0]
[null,"Totale consumi espressi in TEP",null,null,null,{"$f":"SUM(F4:F25)","v":0}]

{"sheet":"Condizioni di calcolo","index":1,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"prova"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Altro","Altro"]